x -2 -1 0 1 2 3 4

0.168

/ (1/N) dN

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 TMVA Input Variables: x

Signal Background

U/O-flow (S,B): (0.0, 0.0)% / (0.0, 0.0)%

y -1 0 1 2 3

0.138

/ (1/N) dN

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 TMVA Input Variables: y

U/O-flow (S,B): (0.0, 0.0)% / (0.0, 0.0)%

z 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0.0256

/

(1/N) dN

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 TMVA Input Variables: z

U/O-flow (S,B): (0.0, 0.0)% / (0.0, 0.0)%