[GeV] rec TE 0 200 400 600 800 1000 1200

Trigger efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 L1 L2 EF