Rec|η|

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Trigger efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8

e60 or e25i = 120 GeV

true TE L1 L2 EF